**Quiz 2/3**

**Q) Represent “Ho!” in ASCII Binary Code**

**A)**

The ASCII binary representation of “Ho!” is 01001000, 01101111, and 00100001.

"H" (72 in decimal) is 01001000.

"o" (111 in decimal) is 01101111.

"!" (33 in decimal) is 00100001.